****

**Lumaflex Duo**

**Omnisports Compact**

**MODÈLE DE DESCRIPTIF**

**Revêtement de sol sportif combiné.**

Fourniture et pose d’un revêtement de sol, du type Lumaflex Duo Omnisports Compact, appartenant à la famille des sols surfacique en linoléum, d’une épaisseur totale de 35 mm, en rouleaux, et composé d’une sous-construction en contreplaqué de bouleau et d’un revêtement en PVC Omnisports Compact de 2mm.

Le revêtement de sol est composé de :

* 18mm de **contre-plaqué** enclanché pour améliorer l’absorption des chocs, avec une monocouche Omnisports Compact de 2mm collé en plein et soudé à chaud.
* **Tarfoam** 60 PU
* Film **polyetylene**

Le revêtement est doté d’un comportement du ballon en rebond vertical **≥90%.**

Le revêtement devra bénéficier de notre **traitement de surface xf²™,** exclusif,  appliqué en usine qui assure une durabilité extrême et un entretien facilité.

D'un bon rapport qualité-prix, ce sol multi-sports et polyvalent offre un bon niveau de sécurité des pratiquants et de performances.

Selon la norme NF EN ISO 13036-4, sa glissance est comprise entre **80 et 110.**

Selon la norme NF EN 13501-1, le revêtement présentera une résistance au feu classée **Cfl-s1.**

Il bénéficiera d'une **garantie de 10 ans**. 

Le revêtement sera **100 % recyclable** etles chutes propres issues de la pose du revêtement pourront être collectées, recyclées et réintroduites dans la fabrication des revêtements Vinyle ou Linoléum au travers du programme Tarkett ReStart®.

*Les informations sont susceptibles d'être modifiées (Edition 08/2019).*